**Fjerning av kalkbelegg og misfarging i dekontaminator**

|  |  |
| --- | --- |
| Utstyr | * Suma Antikalk D54 5-liters kanne med pumpe * Dynkeflaske * Målebeger (evt. målestreker på dynkeflaske) * Skurepads (eventuelt) * Beskyttelsesutstyr: Hansker, beskyttelsesfrakk m/ lange armer evt. plastforkle og armbeskyttere, visir/briller |
| Dosering | * Suma Antikalk D54 30 ml pr. liter vann |
| Fremgangsmåte | * Maskinen bør være varm ved påføring * Påfør blandingen på synlig kalkbelegg i skrog, dyser vaskearmer og døråpning * La virke i 10 minutter * Hold området fuktig i hele virketiden * Kjør en tom maskin på vanlig program for å skylle bort kjemikalier |
| Fremgangsmåte ved behov for gjentatt behandling ved fortsatt kalkbelegg/  misfarging | * Maskinen bør være varm ved påføring * Påfør blandingen på synlig kalkbelegg i skrog, dyser vaskearmer og døråpning * La virke i 10 minutter * Hold området fuktig i hele virketiden * Skrubb med svamp (skurepad) ved behov. Om smusset ikke løsner, forleng virketiden med 10 minutter. * Kjør en tom maskin på vanlig program |
| Dersom behandlingen ikke er tilstrekkelig, kontaktes Eiendomsdrift for ytterligere tiltak. | |
| Bruksanvisning er laget i samarbeid med Lilleborg og dosering er angitt av Lilleborg. | |